*****UP-GREEN***

**無線BS組(掌上儀表: XK3110-XT2)使用說明書(現場人員操作簡易版)**

****

**(另:專供專業技術人員使用之詳細完整版 , 可至網頁首頁中產品**

**圖上點入,在文中有下載點)**

**儀錶操作方法**

1. 專業技術人員完整版開機（打開顯示器電源前建議先將秤體通上電源）

按儀錶開機鍵，顯示器開機先顯示版本號VER6.1和量程，再進入遙控秤體開機顯示LODA，秤體開機進入稱重狀態，若沒接收到秤體的信號，只顯示—no--。

二，**充電**

當1號電池少於2格時應給儀錶電池充電或換電池；當2號電池少於2格時應給秤體電池充電或換電池。

三，**按鍵功能**

1. 『開機』 ：電源開
2. 『關機/取消』 ：在功能表介面中為功能取消，在主介面中為儀錶電源關， 秤

體自動進入待機省電

1. 『置零』 ：使當前重量置為0，顯示幕顯示為ZERO
2. 『總次，累重』 ：顯示當前存儲次數和總重量
3. 『查詢』 ：用於查詢儀錶記憶體的稱重記錄，按倒序顯示，也可以按『**單清**』 清除當前顯示次數的重量，若要退出查詢，需按【**取消**】
4. 『保持』 ：使當前顯示重量為鎖定狀態，顯示幕顯示HOLD
5. 『背光』 ：液晶顯示幕的背光源開關，按一下點亮背光，再按則關閉
6. 『總清』 ：用於清除該貨號所有稱重記錄，為了避免操作，需按**『確認』**有

 效

1. 『單清』 ：用於清除該貨號最後一次稱重記錄，為了避免操作，需按2次有

 效

10, 『自動』 ：按此鍵顯示器進入自動存儲狀態，經過設定的時間後將自動存儲並列印，再按一次為取消自動

11, 『掃頻』 ：掃頻秤體頻道（調試時使用）

12, 『貨號』 ：就是貨物類別，可以設置0-99

13, 『皮重』 ：用於設置皮重

14, 『去皮』 ：如果皮重是0把當前重量設為皮重，如果皮重不是0，則把皮重清零

15, 『日期/時間』 ：顯示或修改當前日期和時間

16, 『列印/確認』 ：(需特殊型號列表機.故不提供此功能)

17, 『設置』 ：進入設置參數介面

**四，顯示幕顯示說明**

**1，電池1表示儀錶電量，電池2表示秤體電量，沒有接收到信號時，電池2是空電量**

**2，『ZERO』 ：**表示毛重值為零

**3，『STB』 ：**表示稱重顯示值穩定，可以讀數

**4，『TARE』 ：**當前設有皮重，淨重=毛重-皮重

**5，『HOLD』 ：**表示當前顯示為鎖定重量值

**6，『天線』 ：**表示接收到秤體發送過來信號的強度

**7，『IB』 ：**表示稱重單位為磅

**8，『KG』 ：**表示稱重單位為千克

**五，自動關機**

儀錶具有自動關機功能當無信號或儀錶電壓不足5分鐘自動關機，當秤體電池不足，會在10分鐘後自動關掉發射信號。儀錶關機時，秤體自動進入待機模式。儀錶開機，秤體自動開機

**六，工作狀態：**

打開顯示器電源, 顯示幕先顯示本秤的軟體版本號（VER-3.0）,然後顯示最 大秤量，隨後顯示LODA遙控秤體開機。若沒有無線電信號將進入no顯示， 有信號進入稱重狀態。

2，歸零

若空秤時顯示不為０或需去皮時,可按【**置零**】使顯示為０，同時零位指示燈亮。

3，設皮

****在已知皮重時,可用此功能。按【**設皮**】，顯示幕顯示“P 0”，這時可入皮重,輸畢再按【**設皮**】，有設皮重顯示幕會顯示**TARE**標識。

4，去皮，把當前重量設為皮重，或者有設皮重時把皮重清零

5，設置貨號

按【**貨號**】貨號顯示跳動, 若無須改動可直接按【**取消**】, 否則輸入新類別號(0-99)然後按【**貨號**】確認.

6，存入稱重值

**** 吊起重物, 穩定後按【**確定/列印**】即將本次稱重值存入機內, 序號加1,

7,清除記憶體

 顯示器存滿或不再需要所存資料時應清除所存重量。

 按【**總清**】，顯示幕提示：

**Clr…**

 若確認清除則再按一次【**確認**】，否則按【取消】鍵退出。

8,清除剛存入的稱重值

 若發現剛存入的稱重資料不應保存時，按【**單清**】，顯示幕提示：

**dEC**…

 若確認清除則再按一次【**單清**】，否則按【取消】鍵退出。

9,顯示/設置時間

 顯示器內置時鐘, 按2次【**日期/時間**】顯示當前時間,若時間準確無需調整, 再按【**取消**】即

 退出時間顯示，否則按【**設置**】後依次鍵入新時間(24時制)後按【**確認**】。如12:08:20,應鍵入

 “120820”，中間“0”不能省略

10,**顯示/設置日期**

 顯示器內置日曆，按1次【**日期/時間**】顯示當前日期, 若不需修正按【**取消**】退出日期顯示，

 否則按【**設置**】後依次輸入新日期後按【**確認**】。如2002年3月28日應輸入“020328”。（13），

**查詢**

 用於查詢儀錶記憶體的稱重記錄，按**上下（查詢，掃頻）**鍵查詢前後次重量顯示，顯示幕先

 顯示次數C000，再顯示重量nxxxx，如果記憶體重量都顯示完後顯示End，若要退出查詢，

 只需按【**取消**】

**顯示次數和累重**

按1次【**總次/累重**】鍵，屏上顯示總次數Cxxx，再一次【**總次/累重**】鍵顯示累計重量 H 高4位數，再一次【**總次/累重**】鍵顯示累計重量L低3位

**自動存儲**

按【**自動**】鍵，顯示幕第一位顯示A，表示進入自動模式，再按【**自動**】鍵退出自動模式

13，**保持重量**

按【**保持**】鍵，顯示幕顯示HOLD標識，將當前重量鎖定保持，再按退出。

 14**，掃描頻道**

 **如果儀錶沒有接收到秤體重量信號，則通過掃頻尋找秤體頻道**