|  |
| --- |
|  ***UP-GREEN*高級電子吊秤重量校正方法**:   紅外線遙控器對吊秤主機板UP6.6版 **重量校正方法**:(請限由專業技術人員操作)**(紅外線型)遙控歸零器                       6.6版 / 6.7版 主機版**                                                                  在開機自檢中按遙控器**SET**鍵進入密碼輸入狀態，**HOLD**鍵為進入改數字，**ADD**鍵為換位元，輸入密碼10000，按**ZERO**鍵確認進入2.  SEE鍵按兩次切換到CALSP3.  按ZERO鍵 確認進入標定零位CAL00， 此時應空秤等穩定綠          燈亮按ZERO鍵，默認為滿量程，將砝碼重量輸入螢幕中(遙          控器HOLD鍵為進一換數，ADD鍵為換位元)， 掛起砝碼 等待          穩定綠燈亮按ZERO鍵結束標定                   **UP-GREEN SCALE CO.,LTD尚凌國際股份有限公司**  **33060桃園市桃園區玉山街233巷17號** TEL:03-611530   FAX:03-3636003e-mail:up0978886106@gmail.com[www.scale-888.com](http://www.scale-888.come-mail/) **網址：    http://www.scale-888.com/** **免費咨詢:(LINE)0978-886 106**                                                                                                                [X(關閉回首頁)](http://www.scale-888.com/)                                              |
|  |