**XK3110-XT1使用說明書**

**儀錶操作方法**

**一、開機（打開顯示器電源前建議先將秤體通上電源）**

按儀錶**開關/置零**鍵，顯示器開機先顯示版本號VER7.x和量程後進入自檢，然後進入遙控秤體開機顯示-----，秤體開機進入稱重狀態，若沒接收到秤體的信號，只顯示—no--。

**二、充電**

當顯示閃爍時，表示儀錶電池欠壓，應給儀錶電池充電；當數碼管第一位顯示L時，表示秤體電池電量不足，應給秤體電池充電。

**三、按鍵功能**

1、『**開關/置零**』 ：長按電源開或關，秤體也自動開關機。短按在稱重介面為置零或去皮，使當前重量置為0，在功能表介面中為功能取消。

2、『**單清/總清**』 ：短按兩次為清除最後一次重量，長按為清除當前貨號所有稱重記錄，為了避免操作，需按『**輸入/自動**』有效

3、『**保持/貨號**』 ：短按使當前顯示重量為鎖定狀態，保持燈亮。長按進入貨號選擇。

4、『**查詢/設重**』 ：顯示當前存儲次數，總重量，和單次重量。在顯示次數和累重時，可以按『**輸入/自動**』列印累計重量。在顯示到單次重量時，配合 『**保持/貨號**』 上下查詢單次重量，此時可以按『**單清/總清**』清除當前顯示次數的重量，若要退出查詢，需按『**開關/置零**』 。

5、『**時間**/**設置**』 ：在主介面短按顯示當前日期和時間，在顯示日期或時間時再長按『**時間/設置**』為修改日期和時間。在主介面長按為進入設置。

6、『**輸入/自動**』 ：在稱重介面短按為列印或存儲。在功能表設置中為確認，長按為進入自動存儲列印狀態，第一位顯示A，再長按為取消自動。

**四，指示燈顯示說明**

**1、『接收』 ：**閃爍表示有信號接收

**2、『穩定』 ：**表示稱重顯示值穩定，可以讀數

**3、『去皮』 ：**當前設有皮重，淨重=毛重-皮重 (註:扣底重)

**4、『保持』 ：**表示當前顯示為鎖定重量值

**5、『充電/AC』 ：**表示在充電狀態或交流供電

**6、『時間』 ：**表示在顯示日期時間狀態

**7、『Lb』 ：**表示稱重單位為磅

**8、『Kg』 ：**表示稱重單位為千克

**五、自動關機**

儀錶具有自動關機功能當無信號或儀錶電壓不足5分鐘自動關機，當秤體電池不足，會在10分鐘後自動關掉發射信號。儀錶關機時，秤體自動進入待機模式。儀錶開機，秤體自動開機

**六、工作狀態：**

1、打開顯示器電源, 顯示幕先顯示本秤的軟體版本號（VER-7.X）,然後顯示最大秤量，隨後顯示LODA遙控秤體開機。若沒有無線信號將進入no顯示，有信號進入稱重狀態。

2、歸零或去皮

若空秤時顯示不為０或需去皮時,可按【**開關/置零**】使顯示為０，如果重量大於置零範圍，則是去皮，去皮指示燈亮。

3、設置貨號

長按【**保持/貨號**】貨號顯示跳動, 若無須改動可直接按【**開關/置零**】, 否則按【**時間**/**設置**】輸入新類別號(0-3)，然後按【**輸入/自動**】確認。

4、存入稱重值

吊起重物, 穩定後按【**輸入/自動**】即將本次稱重值存入機內, 存儲成功，顯示磅次C XXX，磅次加1。

**5、列印重量(需加裝無線專用列表機)**

（1）列印當前貨號所有重量 按【**查詢/設重**】，再按【**保持/貨號**】，則列印當前貨號所有重量。

（2）列印當前貨號某天的重量 按【**查詢/設重**】 ，再按【**時間**/**設置**】，設置日期按【**時間**/**設置**】加數，按【**查詢/設重**】向右移位，設置好月日按【**輸入/自動**】，則列印設置日期的重量。

（3）列印累計重量 按【**查詢/設重**】，再按【**輸入/自動**】，則列印當前貨號的累計重量。

**格式0**

**稱重記量單**

**-------------------------------**

**日期 2009-7-28**

**貨號0**

**-----------------------------**

**序號 時間 重量KG**

001 12:00 2000

002 12:01 2000

**列印累計重量格式**  **-----------------------------------**

**貨號：0**

**累計 ：123456789 KG**

**---------------------------------------**

**6、**清除記憶體

顯示器存滿或不再需要所存資料時應清除所存重量。

長按【**單清/總清**】，顯示幕提示：

**Clr**

若確認清除則再按一次【**輸入/自動**】，否則按【**開關/置零**】鍵退出。

7、清除剛存入的稱重值

　若發現剛存入的稱重資料不應保存時，按【**單清/總清**】，顯示幕提示：

**dEC**

若確認清除則再按一次【**單清/總清**】或按【**輸入/自動**】，否則按【**開關/置零**】鍵退出。

**8、**顯示/設置時間

顯示器內置時鐘, 按1次【**時間**/**設置**】顯示當前時間,若時間準確無需調整, 再按【**開關/置零**】即退出時間顯示，要修改則長按【**時間**/**設置**】後第一位閃爍，然後按【**時間**/**設置**】加數，按【**查詢/設重**】向右移位，依次鍵入新時間(24時制)後按【**輸入/自動**】。如12:08:20,應鍵入“120820”，中間“0”不能省略。

**9、顯示/設置日期**

顯示器內置日曆，按2次【**時間**/**設置**】顯示當前日期, 若不需修正按【**開關/置零**】退出日期顯示，要修改則長按【**時間**/**設置**】後第一位閃爍，然後按【**時間**/**設置**】加數，按【**查詢/設重**】向右移位，依次輸入新日期後按【**輸入/自動**】。如2015年3月28日應輸入“150328”。

**10、查詢累計重量和單次重量，及刪除單次重量。**

按1次【**查詢/設重**】進入次數顯示，屏上顯示總次數Cxxx，再一次【**查詢/設重**】鍵顯示累計重量 H 高4位數，再一次【**查詢/設重**】鍵顯示累計重量L低3位，再一次【**查詢/設重**】進入單次重量查詢，按【**查詢/設重**】和【**保持/貨號**】可以上下查詢單次重量顯示，顯示幕先顯示次數C000，再顯示重量=xxxxx，如果需要刪除這次重量，就按【**單清/總清**】，記憶體重量都顯示完後顯示End，若要退出查詢，需按【**開關/置零**】。

**11、自動存儲**

長按【**輸入/自動**】鍵，顯示幕第一位顯示A，表示進入自動模式，再長按【**輸入/自動**】鍵退出自動模式。

**12、保持重量**

按【**保持/貨號**】鍵，保持燈亮，將當前重量鎖定保持，再按【**保持/貨號**】鍵退出。

**13、設報警輸出**

**長按**【**查詢/設重**】進入限重顯示，按【**查詢/設重**】移位，按【**時間**/**設置**】加數，修改後按【**輸入/自動**】保存。