吊秤關於秤重故障問題:主要以感應器或吊秤主機板二分法為故障偵測:

  關於吊秤:無法開機, 無法充電, 零點會飄,, 秤量不準, 顯示" OVER " /  (**OUER**)

      \*\*\*請查看首頁:技術手冊-->吊秤故障測-->

             [**故障之維修方法** (請點入下載參考)](http://www.scale-888.com/ezcatfiles/20130310-22/img/img/852/519662250.doc)

**吊秤校正:**請查看開機時主機板之顯示版本:再依各版本之校正方式,以遙控器設定, 調整.

(例如模具,任何其中一個零組件:IC, 電晶體...的停製,即迫使異動,敬請客戶諒解)

**UP-GREEN SCALE CO.,LTD尚凌國際股份有限公司**

 **33060桃園市桃園區玉山街233巷17號**

**網址：   http://scale-888.com/**

**FAX:03-3636003**

**e-mail:****up0978886106@gmail.com**

**免費咨詢:(LINE)0978-886 106**

